|  |
| --- |
| ordo logo |

**UAB “ORDO“ siūlo jums įsigyti šių universalių sėdynių traktoriams:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MODELIS** | **NUOTRAUKA** | **APRAŠYMAS** |
| **X30** |  | Traktoriams - MF-FORD-FIAT ir kt.;  Slankiojanti bazė – 150mm (pirmyn, atgal);  Svorio reguliavimas – 50 kg – 120 kg;  Amortizatorius – hidraulinis + spyruoklės;  Su atlenkiamais porankiais;  Medžiaga – vinilas;  Spalva – juoda. |
| **X60** |  | Traktoriams – MF-FORD-FIAT ir kt.;  Slankiojanti bazė – 150mm (pirmyn, atgal);  Pasvirimo kampo reguliavimas – 5 pozicijos;  Svorio reguliavimas – 50 kg – 120 kg;  Amortizatorius – hidraulinis + spyruoklės;  Su atlenkiamais porankiais;  Medžiaga – vinilas;  Spalva – juoda. |
| **X70** |  | Traktoriams – MF-FORD-FIAT ir kt.;  Slankiojanti bazė – 150mm (pirmyn, atgal);  Aukščio reguliavimas – 60mm;  Svorio reguliavimas – 50 kg – 120 kg;  Amortizatorius – hidraulinis + spyruoklės;  Be porankių;  Medžiaga – vinilas;  Spalva – juoda. |
| **X15** |  | Traktoriams – MF-FORD-FIAT ir kt.;  Slankiojanti bazė – 150mm (pirmyn, atgal);  Svorio reguliavimas – 50 kg – 120 kg;  Amortizatorius – hidraulinis + spyruoklės;  Su fiksuotais porankiais;  Medžiaga – vinilas;  Spalva – juoda. |
| **X10** |  | Traktoriams – MF-FORD-FIAT ir kt.;  Slankiojanti bazė – 150mm (pirmyn, atgal);  Svorio reguliavimas – 50 kg – 120 kg;  Amortizatorius – hidraulinis + spyruoklės;  Be porankių;  Medžiaga – vinilas;  Spalva – juoda. |
| **X190** |  | Įvairiems nedideliems traktoriams  Slankiojanti bazė – 150mm (pirmyn, atgal);  Be porankių;  Medžiaga – vinilas;  Spalva – juoda. |
| **X205** |  | Įvairiems nedideliems traktoriams;  Slankiojanti bazė – 150mm (pirmyn, atgal);  Užverčiama sėdima dalis su skylėmis vandeniui išbėgti;  Svorio reguliavimas – 50 kg – 120 kg;  Amortizatorius – hidraulinis + spyruoklės;  Be porankių;  Medžiaga – vinilas;  Spalva – juoda. |
| **X** |  | Sėdynės X sėdimoji dalis  Medžiaga – vinilas;  Spalva – juoda. |

SĖDYNIŲ TVIRTINIMO PADO SCHEMA:

